(module SIP-54 (layer F.Cu) (tedit 5C2169EC)
  (fp_text reference NKC-BUS-full (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIP-54 (at 0 -2.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -68.61 -1.75) (end 68.61 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 68.61 -1.75) (end 68.61 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 68.61 1.75) (end -68.61 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -68.61 1.75) (end -68.61 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -66.04 -1.75) (end -66.04 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -68.75 -1.9) (end 68.75 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 68.75 -1.9) (end 68.75 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 68.75 1.9) (end -68.75 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -68.75 1.9) (end -68.75 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole oval (at -67.31 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -64.77 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -62.23 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -59.69 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -57.15 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at -54.61 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at -52.07 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at -49.53 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at -46.99 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at -44.45 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at -41.91 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at -39.37 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -36.83 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at -34.29 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at -31.75 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at -29.21 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at -26.67 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at -24.13 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at -21.59 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at -19.05 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at -16.51 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at -13.97 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at -11.43 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at -8.89 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at -6.35 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole oval (at 6.35 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole oval (at 8.89 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole oval (at 11.43 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole oval (at 13.97 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole oval (at 16.51 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole oval (at 19.05 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole oval (at 21.59 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole oval (at 24.13 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole oval (at 26.67 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole oval (at 29.21 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole oval (at 31.75 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole oval (at 34.29 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole oval (at 36.83 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole oval (at 39.37 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole oval (at 41.91 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole oval (at 44.45 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole oval (at 46.99 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole oval (at 49.53 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole oval (at 52.07 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole oval (at 54.61 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole oval (at 57.15 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole oval (at 59.69 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole oval (at 62.23 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole oval (at 64.77 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole oval (at 67.31 0) (size 1.6 2.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
